Title: Are You suprised ?
Subject: Birthday
Author: LSK
Last saved by: Artem
Company: Elcom Ltd
Document comments: Shankar's Birthday falls on 25th July. Don't Forget to wish him

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, по которым рассматривается вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

№ | Местоположение  земельного участка | Кадастровый номер или квартал | Площадь, кв.м. | Территориальная зона, в пределах которой расположен  земельный участок | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по которым испрашивается разрешение на  отклонение | Предоставление разрешения на отклонение от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Березово, д.50 | 12:05:0202007:50 | 779,0 | Зона застройки многоквартирными домами (Ж-1) | В целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м, минимальный процент озеленения – 20%. | Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с северной стороны – с 3м до 0м, с восточной стороны – с 3м до 0м, с западной стороны –с 3м до 0м, а также с уменьшением минимального процента озеленения с 20% до 8%, при строительстве многоквартирного дома.

2.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Тельмана, д.47

12:05:0704006:101

578,0

Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-2)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, от красной линии -5м.

Уменьшение минимального отступа от красной линии ул.Тельмана – с 5 м до 1,3м, при строительстве индивидуального жилого дома.

3.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, мкр.Звездный, улица №1, поз.21а

12:05:1102002:44

1118,0

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
 (Ж-3)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, от красной линии -5м.

Уменьшение минимального отступа от красной линии ул.Звездная – с 5м до 3,5м, от границы земельного участка с западной стороны с 3м до 0,5м, при реконструкции индивидуального жилого дома.

4.

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул.Красноармейская

12:05:0302007:1997

43,0

Зона общественно-жилого назначения (ОЖ)

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м, максимальный процент застройки – 50%,
минимальный процент озеленения – 20%.

Уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с  северной, западной, восточной, южной стороны – с 3м до 0м, увеличения максимального процента застройки с 50% до 100% и  уменьшения минимального процента озеленения с 10% до 0%, при реконструкции административного здания под торговый центр.

5.

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул.Красноармейская

12:05:0302007:1996

151,0

Зона общественно-жилого назначения (ОЖ)

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м, максимальный процент застройки – 50%,
минимальный процент озеленения – 20%.

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка с  северной, западной, восточной, южной стороны – с 3м до 0м, увеличения максимального процента застройки с 50% до 100% и  уменьшения минимального процента озеленения с 10% до 0%, при реконструкции административного здания под торговый центр.

6.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Серафимовича, д.4

12:05:0201006:27

604,0

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
 (Ж-3)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с западной стороны с 3м до 0,6м, при реконструкции индивидуального жилого дома.

7.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, д.Данилово, д.61а

12:05:1701001:339

1110,0

Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-2)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны – с 3 м до 0,5 м, с юго-западной стороны – с 3м до 1 м, при реконструкции индивидуального жилого дома.

8.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.59а

12:05:0303010:47

271,0

Зона общественно-жилого назначения (ОЖ)

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м, максимальный процент застройки – 50%,
минимальный процент озеленения – 20%.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с восточной стороны – с 3 м до 0 м, с западной стороны – с 3м до 0 м, с северной стороны – с 3 м до 0м,  с южной стороны – с 3м до 0м, а также с увеличением максимального процента застройки с 50% до 100% и уменьшением минимального процента озеленения с 10% до 0%, при реконструкции нежилого помещения.

9.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пер.Школьный

12:05:0201001:275

444,0

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
 (Ж-3)

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с восточной стороны – с 3 м до 0,7 м, при строительстве здания многофункционального назначения.

10. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Фестивальная | 12:00:0000000:149 | 1981,0 | Зона общественно-жилого назначения (ОЖ) | Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м, максимальный процент застройки – 50%, | Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с северной стороны – с 3 м до 0,8м, с западной стороны – 3м до 0,5м, с восточной стороны с 3м до 1,7м, а также с увеличением максимального процента застройки с 50% до 56%, при строительстве многоквартирного дома.

11.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.5

12:05:0502002:118

2076,0

Зона общественно-жилого назначения (ОЖ)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, от красной линии -5м, максимальный процент застройки – 50%,
минимальный процент озеленения – 20%.

Уменьшение минимального отступа от красной линии ул.Машиностроителей – с 5м до3м, от границы земельного участка с северной стороны – с 3 м до 0м, с южной стороны – с 3м до 2м, с восточной стороны с 3м до 1м, а также с увеличением максимального процента застройки с 50% до 57%, при реконструкции многоквартирного дома.

12. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Орая | 12:05:0505001:1405 | 4045,0 | Зона общественно-жилого назначения (ОЖ) | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м. | Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с восточной стороны – с 3 м до 0,5 м, с западной стороны – с 3м до 0,5м, при строительстве многоквартирного дома.

13.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Волкова, северо-западнее д.14

12:05:0504005:456

600,0

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
 (Ж-3)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, максимальный процент застройки – 50%.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с юго-западной стороны –с 3м до 0,5м, с северо-западной стороны – с 3м до 0м, с северо-восточной стороны – с 3 м до 0м, с юго-восточной стороны – с 3м до 2м, а также с увеличением максимального процента застройки с 50% до 51%, при строительстве индивидуального жилого дома.

14. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д.17а | 12:05:0303012:12 | 3196,0 | Зона застройки многоквартирными домами (Ж-1) | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м. | Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны – с 3м до 0м, с северо-восточной стороны – с 3 м до 0м, при строительстве гаража.

15.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект

12:05:0701005:3837

230,0

Зона общественно-жилого назначения (ОЖ)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, от красной линии -5м, максимальный процент застройки – 50%,
минимальный процент озеленения – 10%.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с северо-западной стороны – с 3м до 0м, северо-восточной стороны – с 3м до 1м, с юго-западной стороны – с 3м до 0м, а также с увеличением максимального процента застройки с 50% до 75% и уменьшением минимального процента озеленения с 10% до 0%, при реконструкции многоквартирного дома, в целях возведения пристройки.

16. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Фестивальная | 12:04:0210102:431 | 1970,0 | Зона общественно-жилого назначения (ОЖ) | Максимальный процент застройки – 50%. | Увеличение максимального процента застройки с 50% до 55%, при строительстве многоквартирного дома.

17.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Я.Эшпая

12:05:0501005:307

427,0

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
 (Ж-3)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, от красной линии -5м.

Уменьшение минимального отступа от красной линии ул.Серова – с 5м до 0м, от границы земельного участка с западной стороны с 3м до 0м, при реконструкции индивидуального жилого дома.

18.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Эшкинина

12:05:0701004:2833

1490,0

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1).

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, максимальный процент застройки – 50%,
минимальный процент озеленения – 10%.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с северной стороны – с 3 м до 0м, с южной стороны – 3м до 1,6м, с западной стороны с 3м до 1м, а также с увеличением максимального процента застройки с 50% до 52% и с уменьшением минимального процента озеленения с 10% до 8%, при строительстве многоквартирного дома.

19. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Водопроводная | 12:05:0502001:934 | 1020,0 | Зона общественно-жилого назначения (ОЖ) | Минимальный отступ от красной линии -5м. | Уменьшение минимального отступа от красной линии ул.Вавилова – с 5м до 1м, при реконструкции незавершенного строительством здания торгово-офисного центра, в целях использования  в качестве объекта для обслуживания транспортных средств.

20.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Луговая, д.7

12:05:0504006:114

662,0

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
 (Ж-3)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, от красной линии -5м.

Уменьшение минимального отступа от красной линии ул.Луговая -  с 5м до 0м, от границы земельного участка с северной стороны – с 3 м до 1м, при реконструкции индивидуального жилого дома.

21.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Фестивальная

12:05:0210102:432

2065,0

Зона общественно-жилого назначения (ОЖ)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, максимальный процент застройки – 50%,
минимальный процент озеленения – 10%.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с северной стороны – с 3м до 0м, с западной стороны – с 3м до 0,5м, с южной стороны – с 3м до 0м, а также с увеличением максимального процента застройки с 50% до 76,3% и с уменьшением минимального процента озеленения с 10% до 4,7%, при строительстве многоквартирного дома.

22.

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Вознесенская

12:05:0506010:257

4420,0

Зона исторического центра города (Ц)

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания, строения, сооружения – 3м, максимальный процент застройки – 60%,
минимальный процент озеленения – 20%.

Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с северной стороны – с 3м до 0м, с западной стороны – с 3м до 0,5м, с южной стороны – с 3м до 0м, а также с увеличением максимального процента застройки с 60% до 68% и с уменьшением минимального процента озеленения с 20% до 3%, при реконструкции здания Республиканского театра кукол.

23. | Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, северо-западнее д.24 | 12:05:0701006 | 450,0 | Зона общественно-жилого назначения (ОЖ) | В целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м, минимальный процент озеленения – 20%. | Уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с восточной стороны – с 3м до 0м, с южной стороны – с 3м до 0м, а также с уменьшением минимального процента озеленения с 10% до 5%, при строительстве здания аптеки.